**22.11.2022r. Żyrardów**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Powiatowy Zarząd Dróg,**

**ul. Jaktorowska 53, 96 – 300 Żyrardów.**

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

SDiM.26.1.8.2022

oraz

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Odpowiedź na pytanie i zmiana SWZ

Nr sprawy: **SDiM.26.1.8.2022**

Dotyczy: **Remont dróg powiatowych w podziale na części:**

Zadanie nr 1 – Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki

na odcinku od km 9+744 do km 11+759

Zadanie nr 2 – Remont dróg powiatowych:

1) nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015

do km 2+955,

2) nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów na odcinku

od km 11+049 do km 12+159

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 2 Zapis w Formularzu ofertowym dotyczący reklamacji : Reklamacje będą załatwiane w terminie: ....................... dni, czy Zamawiający określa jakieś minimum/ maksimum w tym zakresie?

Odp. 2. Zamawiający nie określa minimum/maksimum w tym zakresie

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm., zwaną dalej „ustawą Pzp”) zmienia zapis SWZ w rozdziale III pkt 2.2 na

**Szczegółowy zakres robót zawiera:**

***Droga nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów):***

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie

równinnym **2940,00 mb = 2,940 km**

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych

**2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m2**

- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – **17.640,00 m2**

- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno –

bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2

z transportem, grub. 4 cm

**2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m2**

- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – **17.640,00 m2**

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 S

50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm

**2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m2**

- Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocza o szerokości 1,25 m obustronnie (odcinek o długości 40 mb jednostronnie)

**2940,00mb x 1,25m x 2 x 0,08 m grub. – (40mb x1 x 1,25x 0,08m grub.) = 584,00 m3.**

***Droga nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów***:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie

równinnym **1110,00 mb = 1,110 km**

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych

**1110,00 m x 5,10 m = 5.661,00 m2**

- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – **5.661,00 m2**

- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno –

bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2

z transportem, grub. 4 cm

**1110,00 m x 5,10 m = 5.661,00 m2**

- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych

**1110,00 m x 5,00 m = 5.550,00 m2**

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 S

50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm

**1110,00 m x 5,00 m = 5.550,00 m2**

- Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocza o szerokości 1,00 m obustronnie

**1110,00mb x 1,00m x 2 x 0,08 m grub. = 177,60 m3.**

**Wymagania dotyczące jakości materiałów oraz wykonawstwa robót zgodne z:**

* Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne;
* Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN;
* Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2;
* Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-06.03.02 – Naprawa poboczy gruntowych;

**- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający wprowadza zmiany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 1b do formularza ofertowego w pozycji 7 d. 3

Ogłoszenie podlega zmianie w sekcji IV pkt 4.2.2 część 2

Konrad Guzik

PO Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego