Załącznik **Nr 1b** do formularza ofertowego

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Zadanie nr 2:**

**Remont dróg powiatowych:**

1. nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955,
2. nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159

**Droga nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.****obm.** | **Ilość** | **Cena****jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  | **I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45 11 12 00-0** |
| 1 d.1 | D01.01.01.11.01 BCD poz. 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym2940mb = 2,940 km | km | 2,940 |  |  |
| **Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45 11 12 00-0** |  |
| **2** |  | **II. NAWIERZCHNIE – KOD CPV 45 23 31 00-0** |
| 2 d.2 | D-04.03.01.12.02 BCD poz. 276 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 2940 mb x 6,0m = 17.640,00 m2 | m2 | 17.640,00 |  |  |
| 3 d.2 | D04.03.01.22.04 BCD poz. 281 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (obmiar jw.) | m2 | 17.640,00 |  |  |
| 4d.2 | D-05.03.05.11.01 BCD. poz. 429 | Wykonanie warstwy wyrównawczo -wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 **(bez granulatu asfaltowego)** dla kat. ruchu KR-2 z transportem, gr. 4 cm (obmiar jw.) | m2 | 17.640,00 |  |  |
| 5 d.2 | D04.03.01.22.04 BCD poz. 281 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 2940 mb x 6,0m = 17.640,00 m2 | m2 | 17.640,00 |  |  |
| 6d.2 | D-05.03.05.21.05 BCD. poz. 443 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11S 50/70 **(bez granulatu asfaltowego)** dla kat. ruchu KR-2 z transportem, gr. 4 cm (obmiar jw.) | m2 | 17.640,00 |  |  |
| **Razem dział: II. NAWIERZCHNIE – KOD CPV 45 23 31 00-0** |  |
| **3** |  | **III. POBOCZA – KOD CPV 45 23 31 42-6** |
| 7d.3 | D-06.03.02.11.01 BCD poz. 561 | Naprawa dróg gruntowych -wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocze o szerokości 1,25 m obustronnie, (odcinek o długości 40 mb jednostronnie) 2940 mb x 2 x 1,25m x 0,08m – (40mb x1 x 1,25x 0,08m) = 584 m3 | m3 | 584 |  |  |
| **Razem dział: III. POBOCZA – KOD CPV 45 23 31 42-6** |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto *(droga nr 4706W):*** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(dokument podpisany elektronicznie)*

- 2 -

**Droga nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.****obm.** | **Ilość** | **Cena****jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  | **I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45 11 12 00-0** |
| 1 d.1 | D01.01.01.11.01 BCD poz. 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym1110mb = 1,110 km | km | 1,110 |  |  |
| **Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45 11 12 00-0** |  |
| **2** |  | **II. NAWIERZCHNIE – KOD CPV 45 23 31 00-0** |
| 2 d.2 | D-04.03.01.12.02 BCD poz. 276 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 1110 mb x 5,10m = 5.661,00 m2 | m2 | 5.661,00 |  |  |
| 3 d.2 | D04.03.01.22.04 BCD poz. 281 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (obmiar jw.) | m2 | 5.661,00 |  |  |
| 4d.2 | D-05.03.05.11.01 BCD. poz. 429 | Wykonanie warstwy wyrównawczo -wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 **(bez granulatu asfaltowego)** dla kat. ruchu KR-2 z transportem, gr. 4 cm (obmiar jw.) | m2 | 5.661,00 |  |  |
| 5 d.2 | D04.03.01.22.04 BCD poz. 281 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 1110 mb x 5,00m = 5.550,00 m2 | m2 | 5.550,00 |  |  |
| 6d.2 | D-05.03.05.21.05 BCD. poz. 443 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11S 50/70 **(bez granulatu asfaltowego)** dla kat. ruchu KR-2 z transportem, gr. 4 cm (obmiar jw.) | m2 | 5.550,00 |  |  |
| **Razem dział: II. NAWIERZCHNIE – KOD CPV 45 23 31 00-0** |  |
| **3** |  | **III. POBOCZA – KOD CPV 45 23 31 42-6** |
| 7d.3 | D-06.03.02.11.01 BCD poz. 561 | Naprawa dróg gruntowych -wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocze o szerokości 1,00 m obustronnie 1110 mb x 2 x 1,00m x 0,08m = 177,6 m3 | m3 | 177,6 |  |  |
|  **Razem dział: III. POBOCZA – KOD CPV 45 23 31 42-6** |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto *(droga nr 3835W):*** |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto *(drogi nr 4706W i 3835W):*** |  |
| **Podatek VAT 23%:** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa brutto *(drogi nr 4706W i 3835W):*** |  |

**Słownie: …………………………………………………………………………………………………………**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(dokument podpisany elektronicznie)*